**SEGNALETICA**

|  |
| --- |
|  |

In base alla definizione dell’art.162 D.Lgs 81/08 la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che riferita ad un oggetto, attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernerne la sicurezza o la salute su l luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello,un colore un segnale luminoso o acustico,una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 81/08 quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente eliminati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione di lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati XXIV a XXXII del suindicato decreto. E’ fatto l’obbligo a tutti i dipendenti di rispettare e fare rispettare la segnaletica adottata in cantiere.

**Scopi della segnaletica di sicurezza** Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

* **Vietare comportamenti pericolosi;**
* **avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;**
* **fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;**
* **prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;**
* **Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.**

**Colori di sicurezza** In conformità all’art.163 del D.L.gs 81/08 allegato XXV devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto,nonché i colori di simbolo,riportati nella seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colore** | **Significato**  | **Indicazioni e prescrizioni** |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **Cartelli di divieto** | * Forma rotonda;
* pittogramma **nero** su fondo bianco;bordo e banda(verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con inclinazione di 45%)rossi(il **rosso** deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello)
 |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **Cartelli antincendio** | * forma quadrata o rettangolare;
* pittogramma bianco su fondo **rosso**
 |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **Cartelli di avvertimento** | * Forma triangolare;
* pittogramma nero su fondo **giallo**,bordo **nero**(il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)
 |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **Cartelli di prescrizione** | * Forma rotonda;
* pittogramma bianco su fondo **azzurro** (l’azzurro deve coprire il 50%della superficie del cartello)
 |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **Cartelli di salvataggio** | * Forma quadrata o rettangolare;
* pittogramma bianco su fondo **verde**(il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)
 |
|  |  |  |

**Segnali di ostacoli**

Per la segnalazione di ostacoli si usano bande giallo/nere a 45°

|  |
| --- |
|  |

Di seguiti si riportano i principali cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, delle attrezzature antincendio, nonché i principali cartelli che vengono affissi in cantiere, e in tutti i luoghi ove vengono svolte le lavorazioni a rischio,in prossimità dei depositi ove vengono stoccati materiali e/o sostanze pericolose.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pericolo carichi sospesi** | **Pericolo di caduta** | **Pericolo di tensione** | **Pericolo di caduta con dislivello** | **caduta di materiale dall’alto** |
| **Pericolo Generico** | **Attenzione alle mani** | **Attenzione Sostanze infiammabili** | **Attenzione** **nocivo** |  |
|  |
| **Casco di protezione** | **Cintura di sicurezza** | **Guanti di protezione** | **Calzature di sicurezza** | **Controllare funi e catene** |
| **Obbligatorio usare gli occhiali** | **Obbligatorio usare la visiera** | **Obbligatorio indossare indumenti** | **Protezione dell’udito** |  |
| **Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori** | **Non passare sotto carichi sospesi** | **Non gettare mate riale dal ponteggio** | **Non salire o scen\_ dere dal ponteggio** | **Non aprire se aver tolto la tensione** |

**Segnali di sicurezza**

****